#N canvas 1 91 450 300 10;
#X obj 35 30 inlet;
#X obj 35 53 unpack f f;
#X obj 326 30 inlet;
#X obj 326 76 * 6.28319;
#X obj 326 53 / 360;
#X text 279 223 px = x * cs - y * sn \; py = x * sn + y * cs \;;
#X obj 35 184 pack f f;
#X obj 35 207 outlet;
#X obj 180 30 inlet;
#X obj 180 53 unpack f f;
#X text 29 6 1 input pnt.;
#X text 129 6 2 pivot pnt.;
#X text 229 6 3 rotation angle (deg);
#X obj 35 112 expr (($f1-$f3)*cos($f5)-($f2-$f4)*sin($f5))+$f3 \; (($f1-$f3)*sin($f5)+($f2-$f4)*cos($f5))+$f4
;
#X obj 124 206 loadbang;
#X msg 124 229 0.5 0.5;
#X obj 124 252 unpack f f;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 13 0;
#X connect 1 1 13 1;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 13 4;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 9 0 13 2;
#X connect 9 1 13 3;
#X connect 13 0 6 0;
#X connect 13 1 6 1;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 13 2;
#X connect 16 1 13 3;
