#N canvas 805 23 356 386 12;
#X obj 45 286 del;
#X obj 22 310 spigot;
#X obj 139 72 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -4160 -257985 -1
0 1;
#X obj 76 186 random;
#X obj 236 99 loadbang;
#X obj 106 289 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
1;
#X obj 22 36 inlet;
#X obj 22 342 outlet;
#X obj 157 72 bng 10 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -257985 -4160
-1;
#X obj 236 29 inlet;
#X floatatom 165 140 5 0 0 3 range - -;
#X floatatom 238 180 5 0 0 3 start - -;
#X obj 76 250 +;
#X floatatom 170 69 5 0 0 1 r - -;
#X obj 173 317 outlet;
#X msg 202 238 stop;
#X obj 22 66 sel 1 0;
#X obj 202 212 t b b;
#X msg 243 255 0;
#X msg 161 236 1;
#X obj 22 104 t b b b;
#X obj 45 154 t b b;
#X obj 236 51 expr $f2-$f1 \; $f1;
#X obj 236 121 expr \$2-\$1 \; \$1;
#X text 20 7 retro->retro2: start bang/ stop->delay stop;
#X text 24 208 <-- initial bang bypass;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 7 0;
#X connect 1 0 8 0;
#X connect 2 0 16 0;
#X connect 3 0 12 0;
#X connect 4 0 23 0;
#X connect 5 0 1 1;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 8 0 21 0;
#X connect 9 0 22 0;
#X connect 10 0 3 1;
#X connect 11 0 12 1;
#X connect 12 0 0 1;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 12 0 14 0;
#X connect 15 0 0 0;
#X connect 16 0 20 0;
#X connect 16 1 17 0;
#X connect 17 0 15 0;
#X connect 17 1 18 0;
#X connect 18 0 5 0;
#X connect 19 0 5 0;
#X connect 20 0 1 0;
#X connect 20 1 21 0;
#X connect 20 2 19 0;
#X connect 21 0 0 0;
#X connect 21 1 3 0;
#X connect 22 0 10 0;
#X connect 22 1 11 0;
#X connect 23 0 10 0;
#X connect 23 1 11 0;
#X coords 0 -1 1 1 85 40 1 135 50;
